|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | |
| **Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 o długości 925,0 mb gmina Tczów powiat zwoleński** | | | | | | |
| **Branża drogowa** | | | | | | |
| **L.P.** | **Podstawa wyceny SST, KNR** | **Opis elementu rozliczeniowego** | **Jednostka rozliczeniowa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8** | | | | | | |
| 1. | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych – prace pomiarowe, 0,925 | km | 0,925 |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Wykonanie robót ziemnych, zdjęcie humusu z odwozem na odległość do 5km na głębokość do 10,0 cm na całej szerokości drogi | m3 | 555,00 |  |  |
| 3. | D-04.04.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. gr. II-IV równiarką i walcem z nadaniem spadków – jezdnia wraz z poboczami | m2 | 5 560,00 |  |  |
| **PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9** | | | | | | |
| 4. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, 5mm, grubość warstwy: 15,0cm | m2 | 4 057,00 |  |  |
| 5. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy – warstwa dolna wykonana układarką z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32, grubość warstwy: 8,0cm | m2 | 3 964,00 |  |  |
| 6. | D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych, emulsją asfaltową w ilości 1,5-2,0 kg/m2 | m2 | 7 836,50 |  |  |
| **NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9** | | | | | | |
| 7. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betony asfaltowego AC16 50/70 dla ruchu KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu: 4cm | m2 | 3 872,00 |  |  |
| 8. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla ruchu KR1, grubość warstwy po zagęszczeniu: 3cm | m2 | 3 779,50 |  |  |
| **ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9** | | | | | | |
| 9. | D-07.01.02 | Ustawienie znaków: A-30 z tabliczką T-1 z napisem „koniec drogi utwardzonej” szt.1, A-7. | szt | 2,00 |  |  |
| 10. | D-07.01.02 | Ustawienie wraz z zabetonowaniem słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych fi 60 mm | szt | 2,00 |  |  |
| 11. | D-04.04.02 (analogia) | Ulepszenie nawierzchni poboczy szer. 0,75m – mieszanką sortowaną 0/31mm, gr. 15cm | m2 | 1 297,50 |  |  |
| 12. | D-02.03.01 | Wykonanie obsypania poboczy ziemią z dowozem szer. do 25cm i grubości do 20cm (925,0\*0,21\*2\*0,2=92,5 wraz z zagęszczeniem | m2 | 92,50 |  |  |
|  | | | | **RAZEM** | |  |
| **Podatek VAT 23%** | |  |
| **OGÓŁEM BRUTTO** | |  |

**Załącznik nr 2a do SWZ**

**Nr sprawy GPR.271.2.2021**